Zadanie nr 1 **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Piechoty gm. Padew Narodowa poprzez zakup i montaż huśtawki na działce ewid. nr 516/2 w miejscowości Piechoty.**

**Opis:**

Huśtawka wahadłowa trzyosobowa - 1 szt. ( siedziska: 1 szt. deseczka gumowa , 1 szt. fotelik gumowy z łańcuszkiem i bocianie gniazdo – 1 szt.) Dostawa, montaż i regulacja zestawu do zabawy z atestem wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych.

Materiał:

- konstrukcja nogi – profil 80x80mm;

- konstrukcja górnej belki – profil 80x80mm;

- siedzisko – bocianie gniazdo – 1 szt.;

- zawiesia – MHL03 x 2 sztuki; siedzisko kubełkowe, siedzisko deseczka

 - zawiesia MHL02 x 4 szt.

Wymiary huśtawki:

- długość – 64514 mm

- szerokość - 2757 mm

- wysokość – 2792 mm



Przedstawiony rysunek poglądowy.

Konstrukcja - materiał:

- stal nierdzewna AISI304

- stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg. palety RAL

Siedziska:

1. Siedzisko kubełkowe:

Siedzisko kubełkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszane na łańcuchach fi 6 mm ze stali nierdzewnej.

1. Siedzisko deseczka gumowa:

Deseczka z rdzenia stalowego pokryta miękką gumą zawieszana na łańcuchach fi 6 mm ze stali nierdzewnej.

1. Bocianie gniazdo:

Siedzisko bocianie gniazdo o średnicy 100 cm. Wykonane z lin polipropylenowych.

Łączenie „zawiesia” i siedziska z konstrukcją: za pomocą podwójnego ułożyskowania. Zawiesie w całości wykonane ze stali nierdzewnej.

Montaż urządzenia w gruncie za pośrednictwem stóp fundamentowych prefabrykowanych wg. zaleceń producenta lub na wylewce betonowej wykonanej z betonu C20/25 o wymiarach 0,40 x 0,40 x 0,40 m.

Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009