SPECYFIKACJA ISTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  Części IIII 

Rejon nr III

Obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości: Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Babule.

[bookmark: _Hlk15634136]Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymana dróg gminnych, w sezonie zimowych 2024/2025; na terenie Gminy Padew Narodowa, określone jako Rejon III w miejscowościach: Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Babule.
Szczegółowy wykaz odcinków dróg, przewidzianych do zimowego utrzymania w ramach tego zadania, z określeniem szacunkowych długości podano  w Załączniku nr 3.3., 
I. Usługi zimowego utrzymania dróg Wykonawca będzie świadczył:
a) będącym w jego dyspozycji sprzętem, obsługiwanym przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie o ile przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) przy użyciu, wcześniej zakupionych i przygotowanych, materiałów spełniających określone przez Zamawiającego wymogi,
c) na każdorazowe wezwanie przedstawicieli Zamawiającego, 
[bookmark: _GoBack]d) w sezonie zimowym w okresie od 12 listopada 2024 r., do 31 marca 2025 r.,
f) przez całą dobę, w zależności od potrzeb wynikających z występujących aktualnie warunków atmosferycznych.
g) na wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego odcinku dróg wykonując przy tym odpowiedni rodzaj usługi utrzymaniowej – decyduje Zamawiający.
II.  Usługi zimowego utrzymania dróg w zależności od występujących warunków atmosferycznych i utrudnień na drogach, świadczone będą w pięciu zakresach:
[bookmark: _Hlk15290312]Zakres I:  
Polega na wykonaniu usług na całej sieci dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania i obejmuje: prace ciągnika rolniczego z pługiem czołowym – usługa odśnieżania
Należność za wykonane usługi w zakresie I – wynikała będzie z iloczynu przejechanych kilometrów wykonując usługę  odśnieżenia poszczególnej działki drogowej lub ulicy oraz wskazanych chodników, parkingów i placów przewidzianych do zimowego utrzymania i ceny jednostkowej za ww. usługę, płatna w okresach miesięcznych ( za 1 km pracy ciągnika rolniczego z pługiem czołowym – usługa ośnieżanie). Do odśnieżania przewidziany jest dwukrotny przejazd po drogach gminnych i jednokrotny przejazd po chodnikach usytuowanych w ciągu dróg gminnych. 
Zakres II: 
Polega na wykonaniu usług na całej sieci dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania dróg i obejmuje: prace ciągnika rolniczego z zaczepianym rozsiewaczem kruszywa celem posypania jezdni, oraz wskazanych chodników, parkingów i placów, mieszanką piaskowo-solną, celem usuwania i łagodzenia śliskości drogowej. 
Należność za wykonane usługi w zakresie II –  wynikała będzie z iloczynu przejechanych kilometrów wykonując usługę  posypywania jezdni, oraz wskazanych chodników, parkingów i placów, mieszanką piaskowo-solną przewidzianych do zimowego utrzymania i ceny jednostkowej za ww. usługę, płatna w okresach miesięcznych (za 1 km pracy piaskarki - z wykorzystaniem materiału piasek z solą drogową w proporcji 70% piasek i 30% sól). Do łagodzenia śliskości drogowej przewidziany jest jednokrotny przejazd. 
Zakres III: 
Polega na wykonaniu usług na całej sieci dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania dróg i obejmuje: prace ciągnika rolniczego z pługiem do odśnieżania i rozsiewaczem do posypywania kruszywa celem odśnieżania i posypania jezdni, oraz wskazanych chodników, parkingów i placów, mieszanką piaskowo-solną.
Należność za wykonane usługi w zakresie III –  wynikała będzie z iloczynu przejechanych kilometrów wykonując usługę  odśnieżania i posypywania jezdni, oraz wskazanych chodników, parkingów i placów, mieszanką piaskowo-solną przewidzianych do zimowego utrzymania i ceny jednostkowej za ww. usługę, płatna w okresach miesięcznych z wykorzystaniem materiału piasek z solą drogową w proporcji 70% piasek i 30% sól) ( za 1 km pracy pługo- piaskarki, odśnieżanie i  likwidacja - łagodzenie śliskości zimowej na drogach, z wykorzystaniem materiału – piasek z solą drogową w proporcji 70% piasek i 30% sól). Przewidziany jest dwukrotny przejazd.
Zakres IV: 
Polega na interwencyjnej usłudze wywozu śniegu lub błota pośniegowego zalegającego na poboczach dróg gminnych ciągnikami rolniczymi o mocy nie mniejszej niż 80 kM z napędem 4x4 z przyczepami samowyładowczymi we wskazana miejsce na terenie gminy Padew Narodowa. 
Należność za wykonane usługi w zakresie IV –  wynikała będzie z iloczynu przejechanych kilometrów
wykonując usługę wywozu śniegu lub błota pośniegowego i ceny jednostkowej za ww. usługę, płatna w okresach miesięcznych.
Zakres V: 
Polega na interwencyjnej usłudze załadunku koparkami mechanicznymi lub ładowarkami śniegu lub błota pośniegowego zalegającego na poboczach dróg gminnych.
Należność za wykonane usługi w zakresie V –  wynikała będzie z iloczynu przepracowanych godzin
wykonując usługę załadunku śniegu lub błota pośniegowego zalegającego na poboczach dróg gminnych i ceny jednostkowej za ww. usługę, płatna w okresach miesięcznych.
 
Razem wszystkich dróg, parkingów, placów i parkingów do zimowego utrzymania w Rejonie III jest 13,881 km 

Długości dróg oraz chodników, parkingów i placów, objętych niniejszym zamówieniem, określona została  w Załączniku nr 3.2. do SIWZ dla Części III
 
III. Minimalną ilość sprzętu, którą Wykonawca powinien dysponować do świadczenia usług Zimowego utrzymania dróg  objętych niniejszym zamówieniem,  dla Części I ustala się następująco:
-  ciągniki rolnicze o mocy nie mniejszej niż 80 kM z napędem 4x4 z zamontowanym pługiem czołowym o zmiennej geometrii, ( składany), pług skrętny, szer. robocza min. 2,5 mb, - 1 zestaw. 
- ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 kM z napędem 4x4 z zaczepianym rozsiewaczem kruszywa o ładowności min. 5 ton – 1 zestaw 
- ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 kM z napędem 4x4  z zamontowanym pługiem czołowym o zmiennej geometrii, ( składany), pług skrętny, szer. robocza min. 2,5 mb, i podczepianym rozsiewaczem kruszywa o ładowności min. 5 ton – 1 zestaw.
- Koparka lub ładowarka o pojemności łyżki min. 0,5 m3 – 1 szt.
- ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 kM z napędem 4x4  z przyczepami samowyładowczymi min 10 ton. - 1 zestaw.
IV. Sprzęt wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg  powinien zgodnie z art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz.1047 t.j.) być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w  sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego  wyposażenia  ( Dz. U. z 2015r,. poz. 305 ze zm. ). Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia.
W przypadku awarii sprzętu Wykonawca powinien mieć możliwość szybkiej naprawy tego sprzętu; w przypadku awarii powodującej dłuższą przerwę w pracy sprzętu ( powyżej 2 godzin) – Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy sprzęt zastępczy.
V. Do posypywania odcinków dróg, założonych do zimowego utrzymania dróg Zamawiający, zakłada mieszankę piaskowo-solną,  piasek o uziarnieniu 2-4 mm z solą drogową w proporcji [70% piasku  / 30% soli drogowej ]
Na drogach szerokość rozsypywanego kruszywa winna pokrywać minimum 80 % szerokości jezdni.
Materiały przewidziane do zwalczania śliskości gromadzi we własnym zakresie Wykonawca. Zamawiający nie ponosi kosztów zakup i magazynowania materiału. Zamawiający nie pokrywa kosztów w przypadku gdy po zakończonym okresie obowiązywania umowy pozostanie Wykonawcy materiał przywdziany  do zwalczania śliskości drogowej. Jakość przygotowywanego materiału podlega sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego.  
VI. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg będzie się odbywało wg następujących zasad:
1) Zamawiający telefonicznie wydaje dyspozycje Wykonawcy do świadczenia wybranej usługi zimowego utrzymania dróg w zależności od występujących warunków atmosferycznych. 
2) Sprzęt do zimowego utrzymania powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili wydania dyspozycji o konieczności rozpoczęcia  akcji.
3) Zamawiający decyduje o ilości, rodzaju i kolejności wykonywanych usług na drogach gminnych, placach, parkingach i chodnikach związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 
4) W przypadku wystąpienia obfitych opadów atmosferycznych i trudności z usuwaniem śniegu lub błota pośniegowego, Zamawiający decyduje o użyciu ciężkiego sprzętu typu koparka, ładowarka i ciągniki z przyczepami samowyładowczymi.    
5) Wykonawcy zobowiązany jest na bieżąco przekazywać Zamawiającemu informacje dotyczące zaawansowania świadczonych usług i sytuacji na drogach. 
6) Zamawiający będzie wyrywkowo kontrolował jakość świadczonych usług na poszczególnych odcinkach dróg,
7) Wykonawca zobowiązuje się przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe w czasie wykonywania przedmiotu umowy.
8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia sprzętu Zleceniobiorcy w czasie wykonywania przedmiotu umowy.
VII. Ustalenie ceny odbywa się na zasadzie podania cen jednostkowych dla poszczególnej usługi w poszczególnych częściach zamawiania. :
a) za 1 km pracy ciągnika rolniczego z pługiem czołowym – usługa ośnieżania ( dwukrotny przejazd drogą)
b) za 1 km pracy pługo-piaskarki ( z wykorzystaniem materiału piasek z solą drogową w proporcji 70% piasek i 30% sól) – dwukrotny przejazd drogą 
c) za 1 km pracy piaskarki - likwidacja - łagodzenie śliskości zimowej na drogach (z wykorzystaniem materiału – piasek z solą drogową w proporcji 70% piasek i 30% sól)- jednokrotny przejazd
d) za 1 godzinę pracy koparko lub ładowarki ( na terenie Gminy Padew Narodowa )
e) za 1 km odwozu śniegu lub błota pośniegowego ciągnikami rolniczymi z przyczepami samowyładowczymi we wskazane miejsce na terenie Gminy.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
- Cena może być tylko jedna za oferowany zakres poszczególnej usługi, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
-  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę podając cenę :
        - wartość netto
        - VAT
        - wartość brutto
[bookmark: _Hlk22710119]Wielkości podane przez Zamawiającego w Formularzach określające długości stanowią szacunkowe wielkości przewidziane do wykonania w ramach świadczenia przedmiotowych usług. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż usługa zimowego utrzymania dróg będzie wykonywana na wszystkich drogach i w każdym zakresie. O ilości świadczonych usług decyduje Zamawiający. 
VIII. Rozliczenie za świadczenie usług Zimowego utrzymania dróg będzie się odbywało w okresach miesięcznych. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury za usługi zrealizowane w tym miesiącu
      Kwota na fakturze będzie wynikała z ilości zrealizowanych usług zimowego utrzymania dróg i będzie potwierdzona przez sołtysów poszczególnych sołectw ( na podstawie karty pracy stanowiącej Załącznik nr 8) . 
       Do każdej faktury Wykonawca przygotuje zestawienia potwierdzające rzeczywiste wykonanie usługi ( data, rodzaj wykonywanej usługi, miejscowość, numer działki drogowej lub ulicy oraz długości w km świadczonej usługi na podstawie Załącznik nr 3.2., i z rozbiciem na Rejon III)
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