[image: ][image: C:\Users\Z.Trelka\AppData\Local\Temp\465832c8-c88b-48bc-9783-6bcc505d4911_12-42-36_7040_OLIOC_LOGOTYPY.zip.911\OLiOC - logo na jasne tło.png]

Załącznik nr 14
IZP………..2026
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: Budowa magazynu OL i OC w Zarówniu z miejscami ukrycia (projekty i kosztorysy).
Część III
Nazwa zadania: Budowa magazynu OL i OC w Zarówniu z miejscami ukrycia (projekty i kosztorysy)

	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Opis
	Kod CPV

	1
	Budowa magazynu OL i OC w Zarówniu z miejscami ukrycia (projekty i kosztorysy)
	zestaw 
	1
	1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
• opracowanie projektu koncepcji wraz z kosztorysem szacunkowym, projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: Budowa magazynu OL i OC w Zarówniu z miejscami ukrycia (projekty i kosztorysy).

• merytoryczne wsparcie podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Projektowany obiekt ma być zlokalizowany na działce o nr 954/2, która znajduje się na terenie m. Zarównie.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy :
· maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej,
· udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10% powierzchni działki budowlanej,
· wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,5 dla działki budowlanej,
· wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,1 dla działki budowlanej,
· wysokość budynków:
· dla budynków usługowo-produkcyjnych do 15,0 m,
· dla budynków gospodarczych i garażowych do 6,0 m
· ukształtowanie połaci dachowych: dachy płaskie lub symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia połaci do 45°;
Projektowany obiekt powinien być budynkiem zamkniętym, parterowym lub jednokondygnacyjnym z ewentualną antresolą, z zapleczem technicznym i częścią administracyjno-socjalną umożliwiającą przechowywanie dokumentacji ewidencyjnej magazynu. 

Wymagania techniczne i budowlane :
· Zabezpieczenie przed włamaniem: 
obiekt musi posiadać atestowane drzwi i zamki, monitoring i system alarmowy


· Ochrona przeciwpożarowa: 
magazyn musi być wyposażony w system ochrony PPOŻ, 

· Warunki przechowywania: 
pomieszczenie powinno zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność, aby chronić sprzęt (szczególnie elektronikę, odzież ochronną i zapasy medyczne) przed korozją oraz degradacją.

· Lokalizacja: 
powinien znajdować się w miejscu bezpiecznym, poza strefami prognozowanego zagruzowania (odległość od ścian budynków o konstrukcji murowanej min. 1/3 ich wysokości). 
Zasoby magazynowe muszą być składowane na paletach i regałach, w wydzielonych strefach odpowiednio dla leków, żywności i artykułów medycznych, które wymagają odpowiednich warunków składowania . 
Odkażalniki i środki do dezynfekcji powinny być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach, tak samo jak baterie i akumulatory w odpowiednich strefach pożarowych.
Ponadto w projekcie należy uwzględnić wymagania dla posadzki :
Rodzaje obciążeń
1. Obciążenia rozłożone: Ciężar składowanych towarów na całej powierzchni.


2. Obciążenia punktowe: Nacisk kół pojazdów dostawczych i wózków widłowych oraz stóp regałów. 

3. Obciążenia dynamiczne: Ruch pojazdów (hamowanie, skręcanie), który generuje dodatkowe siły ścinające i odrywające.
Obiekt powinien mieć zapewniony dogodny dojazd dla samochodów dostawczych i ciężarowych.
[bookmark: _GoBack]Projektowany obiekt ma być wyposażony w miejsca ukrycia kat. U-1 umiejscowione w tym budynku, częściowo zagłębione poniżej poziomu .
Podstawowe wytyczne dla miejsc ukrycia:
· Zakładana pojemność miejsc ukrycia nie mniejsza niż 300 osób, mogą być usytuowane pod całą powierzchnią projektowanego magazynu OL i OC.
· Drzwi do miejsc ukrycia powinne być zlokalizowane w magazynie OL i OC jak również bezpośrednio od zewnętrznej strony tego budynku.
· Wyposażenie w urządzenia zapewniającą wydajną wentylację dla zakładanej liczby osób nie mniejszej niż 300 
· Miejsce do odpoczynku powinno być przygotowane w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby osób, dla których przewidziana jest budowla ochronna. 
Miejsca ukrycia powinny mieć wydzielone pomieszczenia o funkcji socjalnej :
· miejsca do spania dla personelu budowli ochronnej;
· umywalnie i  ustępy;
· opcjonalnie inne miejsca, takie jak kuchnia, magazyn żywności, jadalnia, izolatka
Dodatkowe pomieszczenia w których zapewnione będą miejsca na:
· apteczki pierwszej pomocy zawierające podstawowe środki opatrunkowe oraz środki odkażające 
· radioodbiorniki z zapasowymi bateriami oraz środki łączności, takie jak radiotelefony i telefony komórkowe, umożliwiające kontakt ze służbami ratunkowymi, a także megafony lub inny sprzęt do przekazywania informacji wewnątrz budowli.
· awaryjny sprzęt oświetleniowy z systemami zasilana (latarki, najaśnice) 
· środki higieny osobistej, w tym chusteczki, mydło oraz papier toaletowy
· skażoną odzież oraz zużyte środki medyczne, ochrony i higieny osobistej, śmieci i odpady
· podręczny sprzęt gaśniczy zgodny z przepisami przeciwpożarowymi.
· sprzęt do wykonywania prostych prac ratunkowych, takich jak otwieranie drzwi oraz udrożnianie lub odgruzowywanie zasypanych wyjść materiały do doraźnej naprawy uszkodzonej budowli.
· zapasy wody i żywności o długim terminie przydatności.
· dokumenty z planem ewakuacji oraz inne niezbędne instrukcje.
Obiekt powinien umożliwiać łatwą oraz bezpieczną komunikację dla osób z niepełnosprawnościami.
Obiekt powinien posiadać :
· własną studnię jako awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę (odwiert o głębokości do 15 m) z możliwością pozyskiwania wody i jej uzdatnienia do spożycia .
· instalacje wodno-kanalizacyjną
· ubikacje i umywalnie, 
· własną instalację grzewczą
· własną instalację elektryczną wraz z pomieszczeniem technicznym z usytuowanym w nim awaryjnym źródłem zasilania, w którym znajduje się zespół prądotwórczy wraz ze zbiornikiem zapasu paliwa zasilający ten zespół, pompa paliwa lub magazyn energii elektrycznej, w tym akumulatorowy system magazynowania energii (BESS) 
· instalację wewnętrzną umożliwiająca podłączenie radiowej anteny zewnętrznej zainstalowanej na zewnątrz budowli ochronnej, umożliwiającej odbiór komunikatów radiowych

pozostałe wymagania określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania – Dz.U.2025, poz.1548.
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Koszty wykonania dokumentacji powinny zostać wykazane w rozbiciu na kosztu dokumentacji magazynu OL i OC i na koszty dokumentacji miejsc ukrycia kat. U-1.
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